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火焰发生器
	▲1、虚拟火采用水雾型仿真火焰
2、主机尺寸： ≈长 886×宽 256×高 240（mm）。
3、最大功率： ≈500W
4、具有 7 级模拟火焰大小可调节。
5、可进行 6 级灭火难度设置。
6、具有 10 级灭火进度。
7、内置水箱容量≥2L，工作时长≥8 小时。
8、具有 30 秒灭火时间限定功能。
▲9、搭配模拟灭火器可进行灭火剂量累计喷射时间限定。
▲10、对普通可见光抑制无干扰仅对模拟灭火器反应。在3000LUX 光照强度下能正常运行。
▲11、可搭配上位机软件使用也可脱机单独使用。
12、具有语音播报功能，可模拟火焰燃烧音。
13、一个灭火周期结束后具备火焰自动开启功能。
14、支持多人协同演练。
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	灭火器
	1、采用4KG 灭火器瓶体工艺， 1-4KG 配重可选择。
2、操作步骤与真实灭火器相似，具备“提 ”“拔 ”“握 ”“压 ”标准使用训练步骤。
▲3、具有灭火器喷射声音，震动模拟功能。
▲4、搭配火焰发生器可进行灭火剂量统计功能。
5、可无限充电循环使用，运行功耗≤5W，满电状态可满足五百人次以上演练。
▲6、采用可见光模拟灭火材料，1米距离处光照强度≥5000Lux
▲7、无按键免维护，闲置时总电源为关断状态，内置电源管锂电路不跑电不亏电。
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航空运输箱
	1、使用便捷，具有万向轮，运输使用方便。
▲2、可在箱内直接开展培训，与火焰发生器配套使用
3、 箱体尺寸： ≈长 95×宽 35×高 35（cm）。铝合金材质
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【标配】上
位机软件
（虚拟商
品）
	1、在 windows 环境下运行，显示分辨率 1920×1080。
▲2、具有灭火体验、消防考核、消防宣传、火灾自救、反面案例、灭火器介绍功能。
3、消防知识宣讲功能可在后台自行进行更换，不局限于软件固定内容。
4、至少包含 10 个模拟火灾场景，具有 A、B、C、D、E、F，6个火灾类型，具有灾情介绍、灭火进度灭火时间显示等功能。
▲5、与火焰发生器联动，实时显示灭火进度、灭火材料、灭火时间等功能。
6、针对不同火灾类型可与参与者进行互动，对灭火器的选择结果做出判断并给出解析，帮助参与者快速掌握各类型灭火器的使用方法。
7、可设置灭火难度、火焰大小、火焰开关、自动复燃等参数。
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【标配】无线遥控器
	1、四键式专用无线遥控器，配合火焰发生器使用。
2、发射频率 433Mhz。
3、遥控距离不低于 200 米。
▲4、具有火焰大小调节、火焰开关、灭火难度设置、复燃开关功能。
	[image: ]4个
	






image4.jpeg




image5.png




image1.png




image2.png




image3.png




